IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Número de proyecto"
Time stamp: "2016-06-09T16:54:51"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20140606_1530(x64) - Exporter 15.6.0.0 - Alternate UI 15.6.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2015 (ESP)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ESP)"

People and organizations
  Person "Jordi" "G" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Jordi" "G" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2015 (ESP)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ESP)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Número de proyecto" | long name "Nombre de proyecto" | phase "Estado de proyecto"
  IFCSITE "Default" | latitude 40° 25′ 0.086975″ | longitude -3° 42′ 1.243858″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Introduzca dirección aquí", "Madrid", "España"
      IFCBUILDINGSTOREY "Nivel 1" | long name "Nivel 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Eurocondens SGB 300" | object type "Eurocondens SGB 300" | names: "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Eurocondens-SGB-125-300:Eurocondens SGB 300:155971" | material: materials ("Aleación aluminio-silicio acabado pintura - Baxi", "Display - Baxi", "Cristal Display - Baxi") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Cotas, Datos de identidad, Mecánica, Otros

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Eurocondens SGB 300" | 1 occurrence | material: materials ("Aleación aluminio-silicio acabado pintura - Baxi", "Display - Baxi", "Cristal Display - Baxi") | property sets: Cotas, Datos, Datos de identidad, Materiales y acabados, Mecánica, Otros

Property sets
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Altura base = "Punto base del proyecto" (IFCIDENTIFIER)
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anfitrión = "Nivel : Nivel 1" (IFCTEXT)
    Desfase = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nivel = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Alzado = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Otros | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Categoría = "Información de proyecto" (IFCLABEL)
    Dirección de proyecto = "Introduzca dirección aquí" (IFCTEXT)
    Estado de proyecto = "Estado de proyecto" (IFCTEXT)
    Fecha de emisión de proyecto = "Fecha de emisión" (IFCTEXT)
    Nombre de cliente = "Propietario" (IFCTEXT)
    Nombre de proyecto = "Nombre de proyecto" (IFCTEXT)
    Número de proyecto = "Número de proyecto" (IFCTEXT)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoría = "Niveles" (IFCLABEL)
    Nombre de familia = "Nivel" (IFCTEXT)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Categoría = "Equipos mecánicos" (IFCLABEL)
    Familia = "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Eurocondens-SGB-125-300: Eurocondens SGB 300" (IFCLABEL)
    Familia y tipo = "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Eurocondens-SGB-125-300: Eurocondens SGB 300" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Eurocondens-SGB-125-300: Eurocondens SGB 300" (IFCLABEL)
    Tipo = "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Eurocondens-SGB-125-300: Eurocondens SGB 300" (IFCLABEL)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoría = "Niveles" (IFCLABEL)
    Familia = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    Familia y tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    Tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
  Otros | properties | on 1 type object
    Altura Conexiones = 1.444 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Altura Tubo F = 1.444 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    B = 0.28 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    C = 0.351 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Categoría = "Equipos mecánicos" (IFCLABEL)
    D-C = 1.051 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diametro Exterior Gas = 0.052 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diametro Exterior IC-RC = 0.075 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diametro Exterior Válvula Seguridad = 0.045 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    E = 0.122 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    E-1 = 0.302 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    E-2 = 0.163 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    F Exterior = 0.22 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    G = 1.037 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    H = 0.365 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    I = 0.25 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    K = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    L = 0.45 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    M = 0.167 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    N = 0.32 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nombre de familia = "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Eurocondens-SGB-125-300" (IFCTEXT)
    SGB 125 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SGB 170 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SGB 215 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SGB 260 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SGB 300 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    SGB 400 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SGB 470 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SGB 540 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SGB 610 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Situación Gas = 0.096 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Eurocondens SGB 300" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "Baxi Calefacción, S.L.U." (IFCLABEL)
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Volumen = 1.30665132213111 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Área = 15.9997091479268 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Altura de cálculo = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotas | properties | on 1 type object
    A-Espacio de Seguridad Recomendado = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Altura (mm) = 1.389 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Ancho (mm) = 0.692 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    B-Espacio de Seguridad Recomendado = 0.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    C-Espacio de Seguridad Recomendado (Derecha) = 0.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    C-Espacio de Seguridad Recomendado (Izquierda) = 0.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    D-Espacio de Seguridad Recomendado = 0.1 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diametro Interior Entrada de Aire (mm) = 0.125 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diametro Interior Gas (mm) = 0.042 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diametro Interior IC-RC (mm) = 0.065 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diametro Interior Salida de Humos (mm) = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diametro Interior Válvula Seguridad (mm) = 0.035 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largo (mm) = 1.357 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Datos de identidad | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Descripción de organización = "" (IFCTEXT)
    Nombre de organización = "" (IFCTEXT)
    Nombre del edificio = "" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Marca = "4" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Estructura = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nombre = "Nivel 1" (IFCTEXT)
    Planta de edificio = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nombre de tipo = "Nivel 1" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 type object
    Autor = "Bimetica Parametric Design Services S.L." (IFCTEXT)
    Bimetica = "http://www.bimetica.com" (IFCTEXT)
    Catálogo tarifa = "http://www.baxi.es/docs/sp_cataleg/CatSept16_EuroCondens_SGB_gas.pdf/" (IFCTEXT)
    CondicionesGeneralesDeContratacion = "" (IFCTEXT)
    Código de montaje = "" (IFCTEXT)
    Declaración de conformidad CE = "http://www.baxi.es/docs/sp_decla/Decla_CE_Eurocondens_SGB.pdf" (IFCTEXT)
    Descripción = "Calderas de fundición de 125 kW de potencia útil, para instalaciones de Calefacción por agua caliente hasta 6 bar. Posibilidad integral de conexión doble en cascada homologada como un único generador." (IFCTEXT)
    Descripción de montaje = "" (IFCTEXT)
    DuracionVidaUtil = "" (IFCTEXT)
    EmailContacto = "solutions@baxi.es" (IFCTEXT)
    Fabricante = "Baxi Calefacción, S.L.U." (IFCTEXT)
    FechaEmisionElementoBIM = "14/04/2016" (IFCTEXT)
    FechaInstalacion = "" (IFCTEXT)
    FechaVencimientoElementoBIM = "01/01/2017" (IFCTEXT)
    Folleto media potencia = "http://www.baxi.es/docs/sp_folleta/folleto_MediaPotencia2015.pdf" (IFCTEXT)
    Homologación = "http://www.baxi.es/docs/sp_homo/homo_eurocondensSGB.pdf" (IFCTEXT)
    Manual Instalador = "http://www.baxi.es/docs/sp_instruc/SGB125-300H.pdf" (IFCTEXT)
    Manual Usuario = "http://www.baxi.es/docs/sp_instruc/SGB125-300_H_BAXI.pdf" (IFCTEXT)
    Modelo = "Eurocondens SGB 300" (IFCTEXT)
    Nombre de tipo = "Eurocondens SGB 300" (IFCTEXT)
    NumeroSerie = "Eurocondens SGB" (IFCTEXT)
    Número OmniClass = "23.75.00.00" (IFCTEXT)
    PeriodoGarantia = "" (IFCTEXT)
    Referencia = "Eurocondens SGB 300" (IFCTEXT)
    ReferenciaContacto = "Departamento Técnico" (IFCTEXT)
    TelefonoContacto = "902 89 89 89" (IFCTEXT)
    Título OmniClass = "Climate Control (HVAC)" (IFCTEXT)
    URL = "www.baxi.es" (IFCTEXT)
    URLProducto = "http://www.baxi.es/docs/sp_folleta/Folleto_EuroCondens_SGB_2013_BAXI.pdf" (IFCTEXT)
  Mecánica | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Clasificación de sistema = "Ventilación,Suministro hidrónico,Retorno hidrónico,Otro,Ventilación,Otro" (IFCTEXT)
    Espacio de Seguridad Recomendado = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nombre de sistema = "" (IFCTEXT)
  Mecánica | properties | on 1 type object
    Flujo Entrada Aire = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo Gas = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo Humo = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo Ida - Agua = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo Retorno - Agua = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
  Proceso por fases | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fase de creación = "Nueva construcción" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Gráficos | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Color = 0 (IFCINTEGER)
    Grosor de línea = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Patrón de línea = "Trazo punto" (IFCLABEL)
    Símbolo = "Extremo de nivel: Extremo de nivel" (IFCLABEL)
    Símbolo en extremo 1 por defecto = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Símbolo en extremo 2 por defecto = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Datos | properties | on 1 type object
    Capacidad agua = 0.053 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Longitud máx. evacuación de humos (m) = 0.06 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Peso neto aproximado = 344. (IFCREAL)
    Potencia útil 50/30 ºC = 321300. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Potencia útil 80/60 ºC = 294000. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Presión máxima de trabajo = 600000. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
    Rendimiento útil (1) con carga 100% = 1.071 (IFCREAL)
    Rendimiento útil (1) con carga 30% = 1.071 (IFCREAL)
    Rendimiento útil (2) con carga 100% = 0.98 (IFCREAL)
    Tipo de gas = "natural/propano" (IFCTEXT)
  Materiales y acabados | properties | on 1 type object
    Carcasa = "Aleación aluminio-silicio acabado pintura - Baxi" (IFCLABEL)
    Display = "Display - Baxi" (IFCLABEL)
    Pantalla = "Cristal Display - Baxi" (IFCLABEL)
    Requerimiento de Espacio Recomendado = "Requerimiento Espacio Recomendado" (IFCLABEL)